LÄHETTÄJÄ	TARJOUSPYYNTÖ	1 (4)
Lähiosoite
00000 POSTITOIMISTO
puhelin ja fax.	päiväys

VASTAANOTTAJA
Toimipaikka tai käsittelijä
Jakeluosoite
00000 POSTITOIMISTO

RAKENNESUUNNITTELU

Pyydämme tarjoustanne  ___________iin tulevasta uudisrakennuskohteesta…. rakennesuunnittelusta oheisessa asiakirjaluettelossa mainittujen asiakirjojen mukaisesti….

Tarjous tulee antaa………                         
                            … Tarjoukseen on liitettävä kaikki tarjouspyyntöasiakirjoissa edellytetyt lisäselvitykset.

Tarjouksen tulee olla perillä viimeistään maanantaina 24.12.1999 klo 12.00 osoitteessa:
Paikka
Lähiosoite
00000 POSTITOIMISTO
fax. 00-1234565

Tarjous on oltava suljetussa kirjekuoressa, jonka vasemmassa alakulmassa merkintä ”_______________________ rakennesuunnittelu”.Tarjouksen tulee olla voimassa X kuukautta tarjousajan päättymisen jälkeen.

Tarjoukseen liittyviä lisätietoja antaa projektipäällikkö Matti Meikäläinen, puh. 040-654321.

Yrityksen nimi

allekirjoittavan nimi

LIITTEET	Rakennesuunnittelun suunnitteluohjelma

	SUUNNITTELUOHJELMA	2 (4)

.	   päiväys

RAKENNESUUNNITTELU

Kohdetiedot
Rakennuskohde käsittää AAAAAAAA käyttöön tulevia tiloja sisältävän uudisrakennuskohteen ______________ssa. Rakennuskohde  on ___ kerroksinen, jonka laajuus on n. ___ brm2, josta hyötyala on n. ___ m2, sekä kohteen tilavuus on n. ______ m3. Liitteenä X olevassa tilaohjelmassa / Alustavassa hankesuunnitelmassa ilmenee kohteen mitoitusperusteet ja erikoitilat sekä….

Kohteen rakennuskustannukset tulee olemaan arviolta _____________mk.

Projektiorganisaatio
Tilaajana on _______________________, joka hyväksyy suunnitelmat.

Tilaajan yhdyshenkilön nimi
Osoitetiedot
00020 HELSINKI
p. 040-123456

Rakennuttajakonsulttina toimii ________________________________.

Rakennuttajakonsultin yhdyshenkilön nimi
Osoitetiedot
01020 VANTAA
p. 	040-654321, fax. 09-1111111

Pääsuunnittelijaksi on valittu _________________________.

Pääsuunnittelijan yhteyshenkilön nimi
Osoitetiedot
02220 ESPOO
p. 	050-555666, fax. 09-2222222

Pääsuunnittelijana toimii arkkitehti/tehdassuunnittelija. Heidän yhdyshenkilönä toimii _____________________. 

Rakennuskohteen suunnitteluorganisaatio jakautuu seuraaviin sektoreihin:
•	pääsuunnittelija, arkkitehti / tehdassuunnittelija
•	rakennesuunnittelu
•	geotekninen suunnittelu
•	lvi-suunnittelu
•	sähkösuunnittelu
•	rakennusautomaatiosuunnittelu
•	telesuunnittelu

Rakennuskohteen rakennesuunnitteluun vaikuttavat asiakirjat ja aikaisemmat suunnitelmat käyvät ilmi liitteestä X.

Suunnittelun tehtävän määrittely
Rakennesuunnittelun tehtäväluetteloon RAK 95 on määritetty kohteen rakennesuunnittelun tehtävien sisältö ja laajuus. Lisäksi suunnitteluun sisältyy tehtäväluetteloon merkityt täydentävät tehtävät sekä/tai liitteeseen X kirjatut tehtävät./ /
Tehtäväluettelon RAK 95 kohdat X,X ja X kuuluu kokonaisuudessaan sekä tehtäväluettelosta (liite X) ilmenevät muut kohdat…..

Salaoja- ja pintavesisuunnittelu sekä kaivu- ja louhintasuunnitelmat kuuluvat geosuunnittelijalle GEO 95 tehtäväluettelon mukaisesti.

Tarjous pyydetään antamaan maanvaraisen perustamistavan mukaan. Pohjavesi on alempien lattiapintojen alapuolelle. / Rakennuskohteen pohjatutkimus ja perustamistapalausunto on liitteenä X.

Jos joku rakennuskohteen osa(t) tehdään tuoteosakauppana, niin sen tuoteosasuunnittelu tullaan vähentämään rakennesuunnittelun kokonaispalkkiosta. Vähennyksessä huomioidaan kuitenkin tuoteosasuunnittelun tuomat tehtävät rakennesuunnittelijalle, joita ovat:
•	tuoteosasuunnittelun ja muun suunnittelun koordinointi
•	tuoteosan yhteensopivuus kohteessa
•	lähtötietojen antaminen
•	suunnitelmien tarkastaminen
•	suunnitelmien hyväksyminen
•	jotain muuta…

Suunnittelun toteutusmuoto ja aikataulu
Rakennuskohde tullaan toteuttamaan kiinteähintaisella projektinjohto- / kokonaisurakalla / ym . Projekti tulee etenemään aikataulullisesti seuraavasti:
•	suunnittelun aloitus 01.01.1998
•	rakentamisen aloitus 01.06.1998
•	rakennuksen käyttöönotto 01.09.1999

Alustava yleisaikataulu on tarjouspyynnön liitteenä Z.
Projektissa on käytössä tietopankki, jota hoitaa _____________________. 
Arkkitehti / Tehdassuunnittelija käyttää suunnitteluasiakirjojen laatimiseen  CAD 14, ms office, ym. 
Veloitusperusteet
Rakennesuunnittelun tarjous tulee antaa kiinteänä kokonaispalkkiona, sekä tehtäväluettelon RAK 95 kohta / kohdat  ___ ja ___  on annettava erillishintoina. Tarjouksessa pitää myös ilmoittaa henkilöryhmittäiset tuntiveloitushinnat, joita käytetään lisä- ja muutostöiden suunnittelun korvaamiseen.

Kivilaakso kysyy rakennesuunnittelijoilta: pitäisikö tarjouspyyntömallissa myös pyytää tarjous aikapalkkiona sekä aikapalkkiona, jossa on tavoite ja kattohinta.

Työmaakokoukset sisältyy suunnittelijan kokonaispalkkioon RAK 95:n kohdan 5 mukaisesti. Runkovaiheen jälkeisistä työmaakokouksista korvataan suunnittelijalle annetun tuntiveloitushinnan mukaan.

Konsultin kokonaispalkkioon kuuluu ainoastaan omaan käyttöön tulevien työkopioiden tuottaminen, muun KSE 95:sta poikkeava tulostus, kopiointi ja arkistointi korvataan lisätyönä annetun tuntiveloitushinnan mukaan.

Vaatimukset laadunvarmistukselle
Rakennesuunnittelijan tulee liittää tarjoukseen lyhyt kuvaus siitä miten varmistaa laadun suunnittelussaan. 

Sopimusehdot
Suunnittelutoimeksiannossa noudatetaan Konsulttitoiminnan yleisiä sopimusehtoja KSE 1995 (RT 13-10574). Suunnittelusopimusmallina käytetään RT 80252 tai RT 80254.

Valintamenettely ja -perusteet
Tilaaja käyttää kokonaistaloudellisesti edullisimman tarjouksen selvittämiseksi RAKLI / SKOL / ATL arviointimenettelyyn perustuvaa konsultin valintaa. Arviointimenettelyssä laatutekijöiden painoarvo yhteensä on __% ja tarjouksen kokonaispalkkion painoarvo on __%.
Tarjouksessa konsultin on esitettävä laatutekijät, jotka ovat tässä kohteessa:
•	ammatillinen pätevyys
•	Konsultin vastuuvakuutus
•	suunnittelijoiden referenssit ja koulutus
•	suunnittelutoimiston referenssit
•	taloudelliset resurssit
•	yhteistyökyky
•	joku muu.

Lisäksi tarjouksessa pitää selvittää suunnittelutoimiston valmius CAD-suunnitteluun, jossa ilmenee käytössä olevat ohjelmat ja niiden tämänhetkiset versiot sekä muiden ohjelmien yhteensopivuus aiemmin esitettyihin järjestelmiin.

Muut
aaaaaaaaaa

LIITTEET: